<https://sdk-forum.dji.net/hc/zh-cn/articles/4408016560025-%E5%85%B3%E4%BA%8ERTK%E7%9A%84%E7%B2%BE%E5%BA%A6%E7%BB%B4%E6%8C%81%E6%A8%A1%E5%BC%8F%E4%BB%8B%E7%BB%8D>

开了这个开关，当RTK信号不好的时候还会继续维持10分钟的Fix状态，10分钟之内若RTK信号无法恢复，则断开RTK连接，精度无法保持FIX状态。

* P4R，默认关闭，需要在Pilot上打开或者通过MSDK的[setRTKMaintainPositioningAccuracyModeEnabled](https://developer.dji.com/api-reference/android-api/Components/RTK/DJIRTK.html?search=setrtkmaintainpositioningaccuracymodeenabled&i=0&#djirtk_setrtkmaintainpositioningaccuracymodeenabled_inline)打开。
* M300，默认关闭，需要在Pilot上打开或者通过MSDK的[setRTKMaintainPositioningAccuracyModeEnabled](https://developer.dji.com/api-reference/android-api/Components/RTK/DJIRTK.html?search=setrtkmaintainpositioningaccuracymodeenabled&i=0&#djirtk_setrtkmaintainpositioningaccuracymodeenabled_inline)打开。
* M2EA，默认开启。