<https://sdk-forum.dji.net/hc/zh-cn/articles/4880142609945-%E5%85%B3%E4%BA%8ERTK%E7%8A%B6%E6%80%81%E7%9A%84%E4%BB%8B%E7%BB%8D>

开启RTK后，调用setStateCallback注册RTK状态回调。

* isMaintainingPositionAccuracy，精度维持模式是否已开启。
* isRTKBeingUsed，飞行器是否使用RTK数据进行导航。
* getPositioningSolution，当前RTK的定位解算结果。
* getMobileStationLocation，飞行器的绝对高度。