<https://sdk-forum.dji.net/hc/zh-cn/articles/5012279700249-%E4%BB%80%E4%B9%88%E6%97%B6%E5%80%99isRTKBeingUsed%E4%B8%BATrue->

isRTKBeingUsed为True需要满足内部函数isRTKHealthy为True，判断依据为内部收到的RTCM数据是否健康，是否可用。isRTKHealthy体现在DJI Pilot的界面上为显示RTK是否为Fix的状态。