<https://sdk-forum.dji.net/hc/zh-cn/articles/900005841826-%E8%83%BD%E5%90%A6%E8%B5%B7%E9%A3%9E%E5%90%8E%E5%86%8D%E6%89%93%E5%BC%80RTK->

* M300和M2EA打开RTK后，必须在地面上定位变为Fix后才能起飞。
* P4R在地面上打开RTK后，如果没有变为Fix可以起飞。但是会以GPS数据导航，如果在空中Fix后，飞行器仍然使用GPS数据进行导航而不会使用RTK数据。