<https://sdk-forum.dji.net/hc/zh-cn/articles/4404792748953-%E8%88%AA%E7%BA%BF%E4%BB%BB%E5%8A%A1%E6%89%A7%E8%A1%8C%E6%97%B6%E9%81%A5%E6%8E%A7%E5%99%A8%E4%B8%8E%E9%A3%9E%E6%9C%BA%E6%96%AD%E8%BF%9E%E4%B8%BA%E4%BB%80%E4%B9%88%E4%B8%8D%E4%BC%9A%E8%A7%A6%E5%8F%91%E5%A4%B1%E6%8E%A7%E5%8A%A8%E4%BD%9C->

**航线任务执行时遥控器与飞机断连为什么不会触发失控动作？**

[sean](https://sdk-forum.dji.net/hc/zh-cn/profiles/902444957663-sean)

* 1 年前
* 更新于

在航线任务中，存在一个属性用于控制当飞行器和遥控器之间的连接丢失时任务是否应该停止，默认值是false，即遥控器与飞机断联不触发失控动作。在新建航点任务时，可以通过 setExitMissionOnRCSignalLostEnabled() 方法修改该属性值为 true ，即遥控器与飞机断开连接之后，航点任务就不会再继续执行，而是会根据 setConnectionFailSafeBehavior() 方法设置的行为来执行失控动作。