<https://sdk-forum.dji.net/hc/zh-cn/community/posts/5094217245081-%E5%9C%A8msdk%E4%B8%AD%E6%9C%89%E6%96%B9%E6%B3%95%E8%B0%83%E7%94%A8%E5%8E%BB%E5%85%B3%E6%8E%89%E7%BD%91%E7%BB%9Crtk%E6%88%96%E8%87%AA%E5%AE%9A%E4%B9%89rtk%E5%90%97->

确认下关闭顺序是先调用stopNetworkService停止网络RTK，有返回之后再调用setRtkEnabled禁用RTK？自定义rtk也是这样一个关闭顺序吗？