<https://sdk-forum.dji.net/hc/zh-cn/articles/4405760982169-%E5%A6%82%E4%BD%95%E5%8C%BA%E5%88%86%E6%96%AD%E8%81%94%E7%8A%B6%E5%86%B5->

一共有两种断联可能性：

1. 遥控器与飞行器断联，通过[onComponentChange](https://developer.dji.com/api-reference/android-api/Components/SDKManager/DJISDKManager_DJISDKManagerCallbackInterface.html?search=oncomponentchange&i=0&#djisdkmanager_oncomponentchange_inline)监听组件变化，如果遥控器仍然联接，飞行器断开则说明是遥控器和飞行器断联。可能原因：airlink信号弱，需要检查[setUplinkSignalQualityCallback](https://developer.dji.com/api-reference/android-api/Components/AirLink/DJIAirLink.html#djiairlink_setuplinksignalqualitycallback_inline)和[setDownlinkSignalQualityCallback](https://developer.dji.com/api-reference/android-api/Components/AirLink/DJIAirLink.html#djiairlink_setdownlinksignalqualitycallback_inline)。
2. 遥控器与app断联，通过[onComponentChange](https://developer.dji.com/api-reference/android-api/Components/SDKManager/DJISDKManager_DJISDKManagerCallbackInterface.html?search=oncomponentchange&i=0&#djisdkmanager_oncomponentchange_inline)监听组件变化，如果遥控器断联则说明是遥控器和飞行器断联。可能原因：USB线的连接问题。