<https://sdk-forum.dji.net/hc/zh-cn/articles/4402705391897-%E5%A6%82%E4%BD%95%E8%8E%B7%E5%8F%96M300%E7%9A%84%E7%94%B5%E6%B1%A0%E7%BB%84%E7%94%B5%E9%87%8F%E5%92%8C%E7%94%B5%E5%8E%8B->

**如何获取M300的电池组电量和电压？**

[William Wong](https://sdk-forum.dji.net/hc/zh-cn/profiles/404761240293-William-Wong)

* 9 个月前
* 更新于

1. 先调用getBatteries获取电池的List。
2. 然后调用如下方法获取电量电压：  
   电量：[getChargeRemainingInPercent](https://developer.dji.com/api-reference/android-api/Components/Battery/DJIBattery_BatteryState.html#djibattery_batterystate_chargeremaininginpercent_inline)  
   电压：[getVoltage](https://developer.dji.com/api-reference/android-api/Components/Battery/DJIBattery_BatteryState.html#djibattery_batterystate_voltage_inline)