<https://sdk-forum.dji.net/hc/zh-cn/articles/900005835386-%E5%A6%82%E4%BD%95%E8%8E%B7%E5%8F%96%E7%BB%9D%E5%AF%B9%E6%B5%B7%E6%8B%94%E9%AB%98%E5%BA%A6->

**如何获取绝对海拔高度？**

[Hummels Lei](https://sdk-forum.dji.net/hc/zh-cn/profiles/365275992734-Hummels-Lei)

* 1 年前
* 更新于
* 支持RTK的机型，通过调用rtkState.getMobileStationAltitude获取飞行器的绝对海拔高度。
* 非支持RTK的机型，可以通过调用flightControllerState.getTakeoffLocationAltitude获取起飞点的海拔高度，再通过flightControllerState.getAircraftLocation.getAltitude获得相对于起飞点的高度。两者相加可以得到大致的飞行器绝对海拔高度。