**指南针的干扰量通过哪个接口获取**

[yating.liao](https://sdk-forum.dji.net/hc/zh-cn/profiles/903593268563-yating-liao)

* + 3 小时前

尊敬的开发者，  
   
您好，感谢您联系DJI 大疆创新。  
   
指南针的干扰数值通过flightController.getCompass().setCompassStateCallback获取，compassState.getSensorValue()就是干扰量。  
我测试了一下这个接口在M300上是可以使用的，但是不清楚它是否存在机型限制或者其他缺陷。  
   
另外这个干扰量没有单位，只是用来呈现一种状态。  
  
希望我们的解决方案能够帮到您，感谢您的邮件，祝您生活愉快！