<https://sdk-forum.dji.net/hc/zh-cn/community/posts/4408645106585-M300RTK%E4%B8%8B%E5%8F%91%E8%88%AA%E7%82%B9%E4%BB%BB%E5%8A%A1%E6%97%B6-%E6%8F%90%E7%A4%BA%E6%9C%AA%E8%AE%BE%E7%BD%AE%E8%BF%94%E5%9B%9E%E7%82%B9>

 您好，卫星信号不佳不可以执行航点任务，执行航点任务时也必须确保起飞点的GPS信号强度是满足要求的。

0

评论操作



[tyokou](https://sdk-forum.dji.net/hc/zh-cn/profiles/902884629186-tyokou)

* 1 年前

<https://sdk-forum.dji.net/hc/zh-cn/articles/4404877917977-%E8%88%AA%E7%BA%BF%E4%BB%BB%E5%8A%A1%E6%8A%A5%E9%94%99-The-aircraft-home-point-is-not-recorded-yet->

您好，在官方提供的解决方案中，当信号不好时，可以通过 setHomeLocationUsingAircraftCurrentLocation() 或 setHomeLocation() 方法手动设置返航点的信息。

上面的回复和这个解决方案是否有冲突呢？

0

评论操作

 

[DJI Developer Support](https://sdk-forum.dji.net/hc/zh-cn/profiles/28307294787-DJI-Developer-Support)

* 1 年前

您好，可以通过这个方法设置，但是航点任务的执行要求GPS信号强度达到一定要求。 一般在GPS信号较好的情况下，返航点会自动刷新。但是有时也会刷新失败，这时候就可以手动设置返航点。不适用于航点任务开始前，全程都没有GPS信号的情况。