<https://sdk-forum.dji.net/hc/zh-cn/articles/900006808883-MSDK%E8%88%AA%E7%82%B9%E4%BB%BB%E5%8A%A1-%E8%88%AA%E7%82%B9%E9%97%B4%E6%9C%80%E5%B0%8F%E8%B7%9D%E7%A6%BB%E4%B8%BA0-5m-%E8%BF%99%E4%B8%AA0-5m%E6%98%AF%E5%90%A6%E5%8C%85%E5%90%AB%E7%AB%96%E7%9B%B4%E6%96%B9%E5%90%91%E4%B8%8A%E7%9A%84%E8%B7%9D%E7%A6%BB->

这个0.5m指竖直方向或者水平方向，至少一个方向上的距离大于0.5m即可。因此可以是经纬度相同，高程相差0.5m以上的点。但不能是直线距离大于0.5m，水平和竖直方向距离都小于0.5m的点。