<https://sdk-forum.dji.net/hc/zh-cn/community/posts/4409610678809-M300%E6%89%A7%E8%A1%8CWaypoint2-0%E4%BB%BB%E5%8A%A1-%E7%9B%B8%E9%82%BB%E8%88%AA%E7%82%B9%E8%B7%9D%E7%A6%BB%E8%BF%87%E8%BF%91%E4%B8%8D%E4%BC%9A%E5%83%8FWaypoint1-0%E9%82%A3%E6%A0%B7%E6%8A%A5%E9%94%99-%E4%BD%86%E6%89%A7%E8%A1%8C%E6%97%B6%E4%BC%9A%E5%BC%82%E5%B8%B8-%E8%88%AA%E7%82%B9%E8%BF%87->

waypoint 2.0航点过近的标准和waypoint 1.0是一样的。相邻航点间水平距离或竖直距离，至少有一个值要大于0.5。