**如何设置视觉避障刹车距离？**

[William Wong](https://sdk-forum.dji.net/hc/zh-cn/profiles/404761240293-William-Wong)

* 6 个月前
* 更新于
* M300可以调用[setVisualObstaclesAvoidanceDistance](https://developer.dji.com/api-reference/android-api/Components/IntelligentFlightAssistant/DJIIntelligentFlightAssistant.html#djiintelligentflightassistant_setvisualobstaclesavoidancedistance_inline)来设置视觉避障刹车距离。
* 其他飞行器不支持设置视觉避障距离，刹停后离障碍物的距离大约为2米左右。