<https://sdk-forum.dji.net/hc/zh-cn/articles/4402740725529-%E5%A6%82%E4%BD%95%E8%8E%B7%E5%8F%96%E9%81%A5%E6%8E%A7%E5%99%A8%E4%B8%8E%E9%A3%9E%E8%A1%8C%E5%99%A8%E7%9A%84%E4%BF%A1%E5%8F%B7%E5%BC%BA%E5%BA%A6->

**如何获取遥控器与飞行器的信号强度？**

[William Wong](https://sdk-forum.dji.net/hc/zh-cn/profiles/404761240293-William-Wong)

* 1 年前
* 更新于

可以使用[setUplinkSignalQualityCallback](https://developer.dji.com/api-reference/android-api/Components/AirLink/DJIAirLink.html#djiairlink_setuplinksignalqualitycallback_inline)监听。